
1. A11在串口命令模式下 输入AT+ATED加回车,进入产测模式，
2. 完成上图操作后，点击运行RT5350QA，需要打开模块的以太网功能，并用以太网连接模块和PC机。出现下面界面是根据图片上的选择第二项后点击OK:



4.出现下面界面就可以调功率等，（注：每个信道都要调功率和频偏）

