------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EG10_EG11_V1.7.6
        1. 解决GPS通配符上传的数据异常的问题。
        2. MQTT订阅主题、发布主题、Client ID支持通配符。
        3. websocket增加注册包和心跳包功能。
        4. "+++E\n"进入AT命令模式并关闭回显。
        5. 虚拟串口情况下，不保存串口参数到flash。

EG10_EG11_V1.7.5 
   1. 新增重启机制（在网络异常的情况下，每10分钟重启一次）
    2. 新增发送“+++E”指令（进入AT指令并关闭回显）
    3. 新增网络配置AT指令
    4. 修复其它已知bug

EG10_EG11_V1.7.1
1. 解决虚拟串口D2D功能不起效的问题
2.修改AT+TOPIC指令
3.增加MQTT
4.修改虚拟串口已连接的情况下，I.O.T.Service中的socket状态却显示未连接的问题

EG10_EG11_V1.7.0
        1. 支持Ali-IOT(Ali-Studio)。
        2. HTTP增加支持解析CHUNK协议。

EG10_EG11_V1.6.1
    1. 解决虚拟通道D2D功能不起效的问题。
    2. socket增加MQTT、websocket、Ali-IOT的类型(包括AT指令设置)。

EG10_EG11_V1.5.2
    1. 增加IMEI的修改功能。

EG10_EG11_V1.5.0
    1. 修复短信功能已知bug
    2. 新增短信反馈功能
    3. 新增短信标记功能，AT+SMSID
    4. 新增APN功能，AT+APN

EG10_EG11_V1.04.19：
        1. 增加AT+TCPTO、AT+CMDPW、AT+HOST指令。
        2. 短连接时间限制在1~100s之间。
        3. 通配符增加DATE、TIME、HOST。
        4. 实现通道标记功能。
        5. 解决有时出现从服务器上拿GPRS定位信息出现负数的问题。
        6. 解决HTTP组包不正确的问题。
        7. 解决HTTP方式没收到有效数据体时链接断开重连的问题。
        8. 解决HTTP方式发送数据有时会有异常多余数据的问题。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
EE10_EE11_V1.34.5
解决以下问题：
1. 优化Websocket、MQTT、Ali-IOT。
2. 解决注册包单独配置通配符%MAC、%HOST等时，服务端并没有收到相应心跳包的问题。
3. HTTP增加支持解析CHUNK协议。

EE10_EE11_V1.34.3
    1. 把5路socket改为3路（在web和IoT工具上限制修改，目前IoT工具还未限制）
    2. 修复HTTP相关问题
    3. 增加MQTT、websocket、ali-iot协议
    4. 修复一些已知的bug

EE10_EE11_V1.32.09
    1. 把5路socket改为3路（在web和IoT工具上限制修改，目前IoT工具还未限制）
    2. 修复HTTP相关问题
    3. 增加MQTT、websocket、阿里工业云。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
EW10_EW11_V1.41.4
        1. 解决http发送数据解决串口buf大小导致设备重启问题
        2. 兼容"+++E\n"指令

EW10_EW11_V1.41.2
    1. 解决串口设置为no flow control 后串口无法使用的问题。

EW10_EW11_V1.41.1
    1. 解决串口奇偶校验位设置反了的问题。

EW10_EW11_V1.41.0
    1. 增加socket类型MQTT、Websocket、ALI-IOT。
    2. 解决“APSTA模式，3路TCP-C，1s发1k数据，会通信不正常”的问题。
    3. 解决“虚拟串口，socket连接状态显示不正确”的问题。
    4. 解决编译出现提示“OTA文件超过409600字节，生成OTA文件失败”的问题。

EW10_EW11_V1.40.3
    1. 增加APSTA功能
    2. 增加通配符DATE/TIME/HOST
    3. 修复>6k的xml文件导入后设备死掉问题
    4. 修复IE浏览器配置http缺少‘\r’问题


